MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO

PREFEITO

: SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER

PROJETO

: PROJETO ESTRUTURAL – AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS

LOCAL


: RUA SÃO RICARDO – FLOR DO SERTÃO / SC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS FÍSICOS - ESTRUTURAL

O presente Memorial de cálculo refere-se ao Projeto Estrutural de ampliação do centro de eventos com área total de 262,44 m², no município de FLOR DO SERTÃO / SC; 

ESCAVAÇÃO PARA SAPATAS
1,00m x 1,00m x 1,50m x 10,00 und 



= 15,00 m³
REATERRO

1,00m x 1,00m x 1,20m x 10,00 und 



= 12,00 m³




AGULHAMENTO DA BASE

1,00m x 1,00m x 10,00 und 




= 10,00 m²

LASTRO DE CONCRETO

1,00m x 1,00m x 10,00 und 




= 10,00 m²

CONCRETO FCK 25 MPA

1,00m x 1,00m x 0,35m x 10,00 und



= 3,50 m²


0,50m x 0,70m x 0,20m x 10,00 und



= 0,70 m²


∑ 







= 4,20 m³





AÇO
Diâm 10 mm 






= 117,00 m³




ESTRUTURA DE AÇO
C 127x50x3.04 









= 1.394,00 Kg
C 127x50x3.80 









= 67,00 Kg
C 127x50x4.76 









= 49,00 Kg
C 100x50x3.04 









= 1.560,00 Kg
C 90x25x3.00 = 183,00m x 3.063 Kg/m 






= 560,53 Kg
Cinta flexível L 31x31 =  53,00m x 2,00 Kg/m 





= 106,00 Kg
Diagonais 









= 14,00 Kg
Chapas de fixação – Pilares (0,30m x 0,50m x 0,01m) x 10 und x  7.850 Kg/m³

= 118,00 Kg
Parafusos de ancoragem 







= 85,00 Kg
Área da Estrutura Metálica de Cobertura 





= 262,44 m²
Maravilha (SC), 10 de Setembro de 2017.
_____________________
Rafael Cassol Basso
Assessor em Engenharia Civil – Amerios 
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